Posición, Puntos de inspeccion, Estado, Repuesto a cambiar, Cantidad

Posición 1, Inspección parte baja tren delantero:

Bujes de barra delantera

Hojas de elásticos del (fisuras)

bieletas de barra del (ajuste)

Bujes de elásticos del (desgaste)

Posición 2, Dirección:

Extr, de barra larga y larga (juego)

Crucetas de columna de dirección

Estado de caja derribadora (juego perdidas)

Posición 3, Frenos parte delantera:

Espesor de cintas de freno Delantero

Indicar la medida actual de la cinta Delantera

Indicar la medida próxima de la cinta Delantera

Estado de la campana Delantera Izquierda

Estado de la campana Delantera Derecha

Estado de cajas reguladoras delantera izquierda (engrase /sujeción)

Estado de cajas reguladoras delantera Derecha (engrase/ sujeción)

Pulmón de freno Delantero Izquierdo (perdida)

Pulmón de freno Delantero Derecho (perdida)

Protector de chapa para cinta de freno Delantero Izquierdo

Protector de chapa para cinta de frena Delantero Derecho

Posición 4, Puente de cardan:

Primer tramo estado

Segundo tramo estado

Tercer tramo estado

Posición 5, Inspección parta baje tren trasero:

Bujes de barra trasera

Hojas de elásticos traseros (fisuras)

Bieletas de barra trasera (ajuste)

Bujes de elásticos traseros (desgaste)

Posición 6, Frenos parte trasera:

Espesor de cintas de freno trasera

Indicar la medida actual de la cinta trasera

Indicar la medida próxima de la cinta trasera

Estado de la campana trasera Izquierda

Estado de la campana trasera Derecha

Estado de cajas reguladoras trasera Izquierda (engrase/ sujeción)

Estado de cajas reguladoras trasera Derecha (engrase/ sujeción)

Pulmón de freno trasero Izquierdo (perdida)

Pulmón de freno trasero Derecho (perdida)

Protector de chapa para cinta de frena trasero Izquierdo

Protector de chapa para cinta de freno trasero Derecho

Estado del freno de mano

Posición 7, Fluidos (estanqueidad=perdidas):

Estanqueidad de líquido hidráulico

Estanqueidad de líquido refrigerante

Estanqueidad aceite motor

Estanqueidad aceite caja

Estanqueidad aceite diferencial

Estanqueidad líquido treno embrague(buses), freno y embrague (Sprinter)

Posición 8, Carrocería:

Estado en general en cuanto a oxidación en laterales

Estado general en cuanto a roturas en teleras (estructurales)

Posición 9, Conductos y cableados:

Estados de soportes de sujeción

Mangueras de aire precintadas

Mangueras de combustible

Conexiones de aire en válvulas

Conexiones de aire en pulmones

Conexiones de cañerías de gasoil en racord's

Estado de ramales de cableados

Estado de grampas sujetadoras de ramales de cableado y mangueras

Posición 10, Inspección básica sobre la unidas:

Estado de correas (inspección visual)

Ruidos en general al poner en marcha

Niveles de fluidos

Liquido de freno

Liquido hidráulico

Aceite motor

Control de luces exteriores

Control luces Interiores

Control de estado de asientos (visión general)

Estado de pisos (visión general)

Posición 11, Tablero de instrumentos:

Estado de indicadores por reloj

Estado de indicadores por luz

Estado de indicadores sonoros

Estado de comandos llave general de luces y botoneras

Función de bocina y limpiaparabrisas

Posición 12, Neumáticos:

Estado de dibujo neumáticos izquierdo delantero

Estado de dibujo neumáticos derecho delantero

Estado general neumáticos izquierdo delantero

Estado general neumáticos derecho delantero

Estado casco externo neumático izquierdo delantero

Estado casco externo neumático derecho delantero

Estado de dibujo neumáticos izquierdo trasero

Estado de dibujo neumáticos derecho trasero

Estado general neumáticos izquierdo trasero

Estado general neumáticos derecho trasero

Estado casco externo neumático izquierdo trasero

Estado casco externo neumático derecho trasero

Posición 13, Inspección general:

Estado de la batería

Estado de los bornes

¿El coche tiene cortacorriente?

Estado del arranque

Estado del alternador

Estado de correas

Estado del filtro de aire

Engrase en puntos de lubricación

Control de limpia parabrisas